{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,3,7],[3,8,3,9],[4,0,4,5],[4,6,4,7],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,1,7,10],[8,1,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宿州鞋城标准化厂房园区东门道闸（半边）更换项目询价函"]
["宿州市新区建设投资集团有限公司："]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加本次采购，如由我公司将严格履行报价承诺及合同，特此声明。"]
["供货单位： （公章）                                                                     年      月     日"]
[" 法定代表人签字或盖章："]
["项目名称","序号","产品名称","产品规格",null,"限价","供应商报价",null,"备注"]
["宿州鞋城标准化厂房园区东门道闸（半边）更换项目",1,"空降道闸系统（含空降闸杆、电机安全装置系统、运输安装费、13%增值税）","杆子长度4.1米（顶部加尖刺）；工作电源：220V±10%50/60HZ；电机工作温度：-40℃~+50℃；起落杆速度：8秒；遥控距离：≥30米；闸杆中心高度：1205mm；外形尺寸：460*340*1384mm（标准款）",null,"￥10000元",null,null,"以上设备保修一年及以上"]
[null,"注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。"]
[null,"2、应标附件请按照询价公告第七条提供。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}