{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,5,8],[5,9,5,10],[6,0,6,6],[6,7,6,8],[7,0,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[8,0,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["标准化厂房热力管网敷设项目询价函"]
["各有关供应商："]
["   请你公司派授权代表在2025年6月 17 日 10 时前以书面密封形式（加盖公章）填写本单所列项目报送我公司，我公司询价小组将综合报价等因素确定成交供应商。"]
["宿州市产城生态建设集团有限公司："]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加本次标准化厂房热力管网敷设项目采购，如由我公司进行该项目，我公司将严格履行报价承诺及合同，特此声明。"]
["单位： （公章）                                                          年      月       日"]
[" 法定代表人签字或盖章：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["项目名称",{"$nulls":4},"限价",null,"单位报价（含税）",null,"备注"]
["标准化厂房热力管网敷设项目",{"$nulls":4},"16万元",{"$nulls":3},"施工包括:图纸设计、所有设备及材料采购、施工、安装作业、检验竣工验收、调试运行及移交;场地清理及临时设施的安装与拆除;内外部协调、场地的开挖与恢复等工作。"]
["注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。"]
["2、供应商报价需含劳务人员保险、劳保用品、税金、设备保险、现场安装施工保险等相关一切费用。"]
["3、本项目为压力管道新建工程，需从国能宿州东线一期供热母管引出一根DN100(108*4 20#钢)管道长度暂估约53米，管道敷设方式架空、地埋相结合，自金泰五路一期管道接口后接入宿州生物医药科技园26栋厂房东南角接口处。管网设计温度:300℃设计压力:1.6MPa，最大输送能力:10t/h。施工包括:图纸设计、所有设备及材料采购、施工、安装作业、检验竣工验收、调试运行及移交;场地清理及临时设施的安装与拆除;内外部协调、场地的开挖与恢复等工作。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}