{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[11,0,11,3],[12,0,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单表"]
["序号","工程内容","工程量㎡/m","综合单价（元/㎡、元/m）","总价（元）","备注"]
[1,"一、二、三层剩余铺贴地砖（含过门石）",545.33,94.13,51331.9129,"面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖铺贴"]
[2,"室内铺贴踢脚线",262,12.37,3240.9399999999996,"（面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，高度等参照二层）"]
[3,"一楼室内腻子、乳胶漆",600.6,14.54,8732.724,"原墙面基层处理，腻子两遍，高端品牌乳胶漆两遍，墙面施工高度不低于3.4m"]
[4,"二楼三楼大功能会议室等腻子乳胶漆","/",null,3000,"原墙面基层处理，腻子两遍，高端品牌乳胶漆两遍,墙面施工高度不低于3.4m"]
[5,"三楼入户木质门（含门套）",25.98,462.94,12027.1812,"成品安装：实木复合免漆门\n五金品种、规格：含门套、五金、合页、把手等"]
[6,"三楼控制室金属门（含门套）",3,803.05,2409.1499999999996,"功能室钢质门，含指纹锁，五金等"]
[7,"三楼卫生间大门套",11,70.86,779.46,"材质：铝合金门套，满足现场使用需求"]
[8,"三楼卫生间男女厕所金属门（含门套）",4.8,462.94,2222.112,"1、部位：卫生间\n2、门材质：2.0厚铝合金安全玻璃门，含门套、五金、合页、把手等"]
[9,"一、二、三楼公区吊顶",579.6,130,75348,"参照信息价参数，普通轻钢龙骨，嵌入式烤漆铝吊顶板，铝合金方板厚度1.0mm，含吊顶LED灯具及安装相关费用，价格包含在综合报价内"]
["总计",{"$nulls":3},160000]
["说明：甲方按现状移交，施工单位需自行勘探现场，依据现场及图纸等核算后综合考虑报价，施工中若有零星工程量不予增加。施工过程中需结合已完工部分整体铺装及装修情况，确保施工完成后的整体完整性、美观性。"]