{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,8],[7,9,7,10],[8,0,8,6],[8,7,8,8],[9,0,10,0],[9,1,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,8],[9,9,10,10],[11,0,23,0],[11,6,23,6],[11,7,23,8],[11,9,23,10],[28,0,28,10],[29,0,29,10],[30,0,30,10],[31,0,31,10],[32,0,32,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淮海花园小区东门路面硬化施工项目询价函"]
["各有关供应商："]
["   我公司拟对淮海花园小区东门路面硬化施工项目进行公开询价,请你公司派授权代表在2024年10月29日15时前以书面密封形式（加盖公章）填写本单所列项目报送我公司，我公司询价小组将综合报价、公司信誉等因素确定成交方。",{"$nulls":12}," "]
["联系人：曹工 地址：宿州经济技术开发区鞋城五路508号经开区管委会十楼1015室  电话：18955720250"]
[]
["宿州市新区建设投资集团有限公司"]
["     我公司愿按中华人民共和国相关法律规定参加本次询价，如由我公司购买将严格履行报价承诺及合同，特此声明。"]
["   竞价单位： （公章）                                                                   年      月       日"]
["法定代表人或授权委托人签字：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["项目名称","施工内容",{"$nulls":4},"最高限价","投标人报价",null,"备注"]
[]
["淮海花园小区东门路面硬化施工项目","序号","项目名称","项目特征描述","单位","工程量","35000元",null,null,"1.询价费用包含施工产生的所有费用（含税）；2.施工内容包含但不限于上述内容，施工需符合环保要求；3.该项目施工过程需全程留样。项目完成验收合格后支付合同价款70%，经第三方审计机构审计后，支付至审定价格的97%，剩余3%作为质保期，质保期1年到期后无息支付。"]
[null,1,"挖沟槽土方","挖土深度1.1米","立方米",60.44]
[null,2,"余方弃置","废弃料品种 ：余土外弃 ","立方米",30.24]
[null,3,"路床(槽)碾压 检验","部位：路床 整形","平方米",54]
[null,4,"石灰稳定土","1、含灰量：10% 石灰土稳定土 2、厚度：60cm","平方米",54]
[null,5,"水稳碎石","1、水泥含量：5 % 2、厚度：20cm ","平方米",54]
[null,6,"水泥混凝土","1、混凝土强度 等级：C30商品 砼泵送 2、厚度：20cm","平方米",54]
[null,7,"路面硬化养生","1、养生形式： 养生布养生","平方米",54]
[null,8,"模板","厚度：20cm","平方米",54]
[null,9,"传力杆制作、 安装","1、材质：直径1 6螺纹钢筋间距 150mm植筋长度 500cm","t",0.178]
[null,10,"沥青混凝土","1、沥青混凝土 种类：中粒式改 性沥青混凝土AC -16 2、厚度：60","平方米",54]
[null,11,"沥青混凝土","1、沥青混凝土 种类：40厚AC10细粒式SBS改 性沥青","平方米",54]
[null,12,"大型机械设备 进出场及安拆","机械设备名 称：大型机械进 出场安拆","项",1]
[]
[]
[]
[]
["注：1、报价人可以就上述标项进行应标，本表不得自制。报价人报价需含税金等相关费用。"]
["2、应标时请附：（1）供货清单明细（2）有效的企业法人营业执照副本复印件  （3）法人委托书 "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}