{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,8],[7,9,7,10],[8,0,8,6],[8,7,8,8],[9,0,10,0],[9,1,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,8],[9,9,10,10],[11,0,19,0],[11,1,19,5],[11,6,19,6],[11,7,19,8],[11,9,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10],[23,0,23,10],[24,0,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宿州市新区建设投资集团有限公司采购询价函"]
["各有关供应商："]
["   我公司拟采购以下货物,请你公司派授权代表在2025年1月 15 日17时前以书面密封形式（加盖公章）填写本单所列项目报送我公司，我公司询价小组将综合报价、公司资质等因素确定成交供应商。"]
["联系人：王工 地址：宿州经济技术开发区鞋城五路508号经开区管委会十楼1015室  电话：3931187"]
[]
["宿州市新区建设投资集团有限公司采购询价函"]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加本次采购，如由我公司供货将严格履行报价承诺及采购合同，特此声明。"]
["  供货单位： （公章）                                                                   年      月       日"]
["        法定代表人或授权委托人签字：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["项目名称","承诺",{"$nulls":4},"服务内容","供应商报价",null,"备注"]
[]
["千亩苑安置区（北区）G区连接通道挡土墙项目二次","  我公司在千亩苑安置区（北区）G区连接通道挡土墙项目施工过程中，按图施工，严格把控施工质量，如在施工过程中出现偷工减料等行为，愿意接收甲方任何处罚。",{"$nulls":4},"  距离地库边5米处浇筑一道钢筋混凝土挡墙与已建成的连通道墙壁相连，长度约6米，高度约3.3米，挡墙厚度30公分。其中混凝土采用P8抗渗混凝土，钢筋采用14@150双层双向布置。在挡墙背水面设置两道Φ16 400*400结构柱，随挡墙一起施工。挡墙施工完成后，在背水面设置3道16CM宽的槽钢斜撑，在新老墙体结合处铺设50CM宽卷材并在交界面布置，采用止水对拉螺栓，做防锈处理。具体见附件图纸。（可联系我公司踏勘现场）"]
{"$rows_empty":8}
["注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。供应商报价需含运费、安装调式费、税金等相关费用。"]
["2、应标时请附：（1）有效的企业法人营业执照副本复印件  （2）法人委托书、（3）资质证书（4）其他相关资料"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}