{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,9],[2,0,2,9],[4,0,4,9],[5,0,5,9],[6,0,6,9],[7,0,7,5],[7,6,7,9],[8,0,9,1],[8,2,9,4],[8,5,9,5],[8,7,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[10,7,10,9],[11,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宿州市新区水务有限公司第二水厂水泵采购及安装询价函"]
["各有关供应商："]
["   请你公司派授权代表在2025年7月 17 日 16 时前以书面密封形式（加盖公章）填写本单所列项目报送我公司，我公司询价小组将综合报价、售后服务等因素确定成交供应商。"]
[]
["宿州市新区水务有限公司："]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加采购项目，如由我公司供货将严格履行报价承诺及合同，特此声明。"]
["供货单位： （公章）                                                                                       年      月      日"]
[" 法定代表人签字或盖章：",{"$nulls":5},"联系电话："]
["序号",null,"货物名称型号",null,null,"数量","报价合计","备注"]
[{"$nulls":6},"（元）"]
[1,null,"井用潜水泵",null,null,"2套",null,"品牌：甘泉水泵。含电机、水泵。扬程96m，流量50m³/h，功率22KW，3寸管连接。供货单位需对水泵进行安装、调试，并将水源井内原水泵拉回至二水厂。"]
["注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。"]
["2、供应商需踏勘现场，自行考虑安装现场环境等因素。"]
["3、供应商报价需含税费、运费、安装、装卸费等相关一切费用。交货或服务提供地点：采购人指定地点。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}